0;     # Datenaufzeichnung (wird nicht ueberprueft)
12.00;     # Laenge in Sekunden (>=0)
4;     # Triggerbedingung (1-14)
0;     # Triggerzeitpunkt in Prozent (0-100)
3;     # Triggergruppe (1-5)
3;     # Triggervariable
1;     # Triggerwert 1
0;     # Triggerwert 2
1;     # DSE-Gruppe
0;     # EA-Gruppe (0-2)
0;     # Interpolator-Gruppe
0;     # Test-Gruppe
0;     # LAG_HP Gruppe
0;     # DSE-Variablen Kanal 1
0;     # DSE-Variablen Kanal 2
0;     # DSE-Variablen Kanal 3
0;     # DSE-Variablen Kanal 4
0;     # DSE-Variablen Kanal 5
0;     # DSE-Variablen Kanal 6
0;     # DSE-Variablen Kanal 7
0;     # DSE-Variablen Kanal 8
0;     # DSE-Variablen Zusatz-Kanal
0;     # EA-Kanal 1, Bit 0 (1-4096: Ausgang, 32768-36864: Eingang)
0;     # EA-Kanal 1, Bit 1 (1-4096: Ausgang, 32768-36864: Eingang)
0;     # EA-Kanal 1, Bit 2 (1-4096: Ausgang, 32768-36864: Eingang)
0;     # EA-Kanal 1, Bit 3 (1-4096: Ausgang, 32768-36864: Eingang)
0;     # EA-Kanal 1, Bit 4 (1-4096: Ausgang, 32768-36864: Eingang)
0;     # EA-Kanal 1, Bit 5 (1-4096: Ausgang, 32768-36864: Eingang)
0;     # EA-Kanal 1, Bit 6 (1-4096: Ausgang, 32768-36864: Eingang)
0;     # EA-Kanal 1, Bit 7 (1-4096: Ausgang, 32768-36864: Eingang)
0;     # EA-Kanal 2, Bit 0 (1-4096: Ausgang, 32768-36864: Eingang)
0;     # EA-Kanal 2, Bit 1 (1-4096: Ausgang, 32768-36864: Eingang)
0;     # EA-Kanal 2, Bit 2 (1-4096: Ausgang, 32768-36864: Eingang)
0;     # EA-Kanal 2, Bit 3 (1-4096: Ausgang, 32768-36864: Eingang)
0;     # EA-Kanal 2, Bit 4 (1-4096: Ausgang, 32768-36864: Eingang)
0;     # EA-Kanal 2, Bit 5 (1-4096: Ausgang, 32768-36864: Eingang)
0;     # EA-Kanal 2, Bit 6 (1-4096: Ausgang, 32768-36864: Eingang)
0;     # EA-Kanal 2, Bit 7 (1-4096: Ausgang, 32768-36864: Eingang)
0;     # EA-Kanal 3, Bit 0 (1-4096: Ausgang, 32768-36864: Eingang)
0;     # EA-Kanal 3, Bit 1 (1-4096: Ausgang, 32768-36864: Eingang)
0;     # EA-Kanal 3, Bit 2 (1-4096: Ausgang, 32768-36864: Eingang)
0;     # EA-Kanal 3, Bit 3 (1-4096: Ausgang, 32768-36864: Eingang)
0;     # EA-Kanal 3, Bit 4 (1-4096: Ausgang, 32768-36864: Eingang)
0;     # EA-Kanal 3, Bit 5 (1-4096: Ausgang, 32768-36864: Eingang)
0;     # EA-Kanal 3, Bit 6 (1-4096: Ausgang, 32768-36864: Eingang)
0;     # EA-Kanal 3, Bit 7 (1-4096: Ausgang, 32768-36864: Eingang)
0;     # EA-Kanal 4, Bit 0 (1-4096: Ausgang, 32768-36864: Eingang)
0;     # EA-Kanal 4, Bit 1 (1-4096: Ausgang, 32768-36864: Eingang)
0;     # EA-Kanal 4, Bit 2 (1-4096: Ausgang, 32768-36864: Eingang)
0;     # EA-Kanal 4, Bit 3 (1-4096: Ausgang, 32768-36864: Eingang)
0;     # EA-Kanal 4, Bit 4 (1-4096: Ausgang, 32768-36864: Eingang)
0;     # EA-Kanal 4, Bit 5 (1-4096: Ausgang, 32768-36864: Eingang)
0;     # EA-Kanal 4, Bit 6 (1-4096: Ausgang, 32768-36864: Eingang)
0;     # EA-Kanal 4, Bit 7 (1-4096: Ausgang, 32768-36864: Eingang)
# 